Начальные условия, соответствующие исходной геометрии
default.ico
9
Количество вариантов расчета
Скорость движения (при использовании возмущения от микропрофиля)
Шаг приращения скорости
Шаг интегрирования уравнений движени
Шаг записи результатов интегрировани
Код расчета
Время интегрировани
Время, с которого начинается накопление результатов
Код накопления результатов интегрировани
Вариант по умолчанию
1
1
1
0.0005
0.005
3
5
0
1
6
Коэффициент жесткости стабилизирующих консервативных сил
Коэффициент жесткости стабилизирующих диссипативных сил
Максимально допустимая погрешность в кинематических парах
Коэффициент частоты триангуляции матрицы связей
Коэффициент стабилизации по невязкам ускорений уравнений связей
Шаг подсоединения уравнений связей при сборке
Вариант по умолчанию
0
0
10.001
1
250
1
17
Имя файла с вертикальными ординатами левого микропрофил
Имя файла с вертикальными ординатами правого микропрофил
Учет в начальных условиях заданной скорости движени
Направление перемещения микропрфил
тип профил
1 параметр левой колеи
2 параметр левой колеи
3 параметр левой колеи
4 параметр левой колеи
5 параметр левой колеи
6 параметр левой колеи
1 параметр правой колеи
2 параметр правой колеи
3 параметр правой колеи
4 параметр правой колеи
5 параметр правой колеи
6 параметр правой колеи
Вариант по умолчанию
none
none
0
Xplus
0
0
0.5
0.5
0.5
1.
0
0
0.5
0.5
0.5
1.
0
Вариант по умолчанию
 1 1 1 1 1