 файла ~bl32.tmp с координатами точек
 крепления всей модели нет так что,
 если у Вас есть ошибки в управляющем файле UPRF
 при описании кординат этих узлов, эти ошибки
 не будут исправлены
 В твердой подсистеме   1 узел   1
  имеет координаты:      .000      .000      .000
 В твердой подсистеме   2 узел   1
  имеет координаты:      .000      .000      .000
