 Исходный файл : bulglad                         
 Ровный булыжник автополи
 гона НАМИ               
                         
 Число точек микропрофиля  10001
 Шаг дискретизации микропрофиля     .1 м
 Коэффициент перевода в метры 1000.0
 Коэффициент сопротивления качению  .250
 Индекс микропрофиля  2
 Шаг интегрирования  .00250
 Снятие тренда    будет проводиться
 Скорость движения  11.111 м/сек
 Число точек для усреднения   1112
 Один отрезок для расчета
 средних квадратов содержит   200 точек
 Нижняя  граница частот    .20 Гц
 Верхняя граница частот  10.00 Гц
 Левый  микропрофиль
 Средний квадрат после
 снятия тренда     :  .278603E-01 м
 Средний квадрат после
 сглаживания шиной :  .265520E-01 м
 Левая  колея будет в файле : bl1                             
 Длина микропрофиля 1000.00 м
 Правый микропрофиль
 Средний квадрат после
 снятия тренда     :  .259884E-01 м
 Средний квадрат после
 сглаживания шиной :  .246788E-01 м
 Правая колея будет в файле : bl2                             
 Длина микропрофиля 1000.00 м
