Линейная функци
 1 1
Жесткость
100.
Кинематическая связь типа 1 (уравнения связей в координатах первого тела)
 15 1
Жесткость (0.0 - абсолютно жесткая)
 0.0
Кинематическая связь типа 2(несвязанные коорд. точки 1 приравниваются соответствующим коорд. точки 2 (поршень - цилиндр))
 15 2
Жесткость
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Кинематическая связь типа 3(уравнения связей в неподвижных координатах)
 15 3
Жесткость (0.0 - абсолютно жесткая)
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Кусочно-линейная функция из двух участков
 2  4
Жесткость на первом участке
 100.
Жесткость на втором участке
 200.
Авсцисса границы участков - всегда положительна
 0.1
Свободный параметр
 0.0
Кусочно-линейная функция из трех участков, средний участок проходит через начало координат
 3 7
Жесткость на первом участке
 100.
Жесткость на втором участке
 200.
Жесткость на третьем участке
 300.
Абсцисса границы первого и второго участков (отрицательна)
 -0.1
Абсцисса границы второго и третьего участков (положительна)
 0.1
Свободный параметр
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Кусочно-линейная функция из N участков
 4 7
Число участков
 3
Абсцисса 1 точки
 -100
Ордината 1 точки
 -100
Абсцисса 2 точки
  0.1
Ордината 2 точки
  0.1
Абсцисса 3 точки
 100
Ордината 3 точки
 1000
Симметричная кубическая парабола с линейным членом
 5 2
Коэффициент при линейном члене
 0
Коэффициент при кубическом члене
 1
Линейная функция, проходящая через начало координат, с участком постоянного значени
 7 3
Жесткость линейного участка
 100
Величина на постоянном участке (отрицательна)
 -1.
Свободный параметр
 0.0
Зазор с односторонним линейным упором
 8 3
Жесткость упора
 1000
Зазор (положительная величина)
 0.1
Свободный параметр
 0.0
Кусочно-линейная функция с постоянным участком
 10 6
Жесткость на первом участке
 100.
Жесткость на втором участке
 200.
Ордината постоянного участка (отрицательна)
 -100.
Абсцисса границы второго и третьего участков (положительна)
 0.1
Свободный параметр
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Линейная функция с постоянным смещением по Y
 13 2
Жесткость
100.
Величина смещени
1.
Модель рессоры НАМИ
 30 20
Жесткость на первом участке ветви разгрузки (участки нумеруются слева направо)
42000
Жесткость на втором участке ветви разгрузки
42000
Жесткость на третьем участке ветви разгрузки
56000
Жесткость на первом участке ветви нагрузки
42000
Жесткость на втором участке ветви нагрузки
42000
Жесткость на третьем участке ветви нагрузки
56000
Свободный параметр
 0
Величина постоянного члена ветви разгрузки на втором участке
 0
Свободный параметр
 0
Свободный параметр
 0
Величина постоянного члена ветви нагрузки на втором участке
 780
Свободный параметр
 0
Абсцисса начала первого участка характеристики (отрицательна)
 -2
Абсцисса начала второго участка характеристики (всегда 0)
 0
Абсцисса начала третьего участка характеристики (положительна)
 0.1
Показатель первой экспоненты
 10000000
Показатель второй экспоненты
 1000000
Весовой коэффициент первой экспоненты
 0.6
Весовой коэффициент второй экспоненты
 0.4
Ширина зоны нечувствительности рессоры (не более 0.1 мм)
 0.00001
Адиабатический пневмоэлемент
 14 4
Начальный объем (объем зарядки)
 0.001
Начальное давление (давление зарядки)
 5000000
Площадь поршн
 0.006
Показатель адиабаты
 1.3
Пружина сжатия с ограничителями
 50 5
Жесткость ограничителя растяжени
200.
Жесткость пружины
100.
Жесткость ограничителя сжати
200.
Предварительное поджатие пружины
0.01
Ход пружины до упора в ограничитель сжати
0.1
Линейный матричный упругий элемент с матрицей 3x3
 31 11
C11
 100
C21
 0
C31
 0
C12
 0
C22
 100
C32
 0
C13
 0
C23
 0
C33
 100
Угол поворота элемента вокруг оси X в градусах
 0
Угол поворота элемента вокруг оси Y в градусах
 0
Кинематическая связь типа 4(пары связей с неподвижной точкой для описания зубчатых зацеплений)
 15 4
Жесткость (0.0 - абсолютно жесткая)
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Кинематическая связь типа 5(податливая цилиндрическая пара с зазором, действует на заданной длине)
 15 5
Жесткость (авсолютно жесткой быть не может)
 1000000.0
Нижняя граница участка действия (в коорд. тела 1)
 0.0
Верхняя граница участка действия (в коорд тела 1)
 0.1
Зазор
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Зазор с двухсторонними линейными упорами
 9 5
Жесткость нижнего упора
 1000
Жесткость верхнего упора
 1000
Нижний зазор (отрицательная величина)
 0.1
Верхний зазор (положительная величина)
 0.1
Вязкое сопротивление при ударе
 1000
Зазор с замком
 52 5
Пороговая сила замка (положительная величина)
 1000
Зазор (положительная величина)
 0.01
Жесткость замка
 1000
Демпфирование в замке
 10
свободный параметр
 0
Свободный ход
 61 10
коэфф. сопр. на 1-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 450.
коэфф. сопр. на 2-ом (дросс.) уч-ке(сжатие)
 1457.
коэфф. сопр. на 3-ом (дросс.) уч-ке(отбой)
 5380.
коэфф. сопр. на 4-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 1120.
граница 1 и 2 участков (<0)
 -0.105
граница 3 и 4 участков (>0)
 0.105
величина свободного хода штока
 0.005
коэффициент ослабления демпфировани
 0.01
статическое положение штока
 1.
Параметр 10
 1
Свободный ход
 62 10
коэфф. сопр. на 1-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 450.
коэфф. сопр. на 2-ом (дросс.) уч-ке(сжатие)
 1457.
коэфф. сопр. на 3-ом (дросс.) уч-ке(отбой)
 5380.
коэфф. сопр. на 4-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 1120.
граница 1 и 2 участков (<0)
 -0.105
граница 3 и 4 участков (>0)
 0.105
величина свободного хода штока
 0.005
коэффициент ослабления демпфировани
 0.001
статическое положение штока
 1.
Параметр 10
 1
Квадратичный дроссельный участок
 63 10
коэфф. сопр. на 1-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 450.
коэфф. сопр. на 2-ом (дросс.) уч-ке(сжатие)
 1457.
коэфф. сопр. на 3-ом (дросс.) уч-ке(отбой)
 5380.
коэфф. сопр. на 4-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 1120.
граница 1 и 2 участков (<0)
 -0.105
граница 3 и 4 участков (>0)
 0.105
величина свободного хода штока
 0.005
коэффициент ослабления демпфировани
 0.001
статическое положение штока
 1.
Параметр 10
 1
Свободный ход (несимметричный)
 64 10
коэфф. сопр. на 1-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 450.
коэфф. сопр. на 2-ом (дросс.) уч-ке(сжатие)
 1457.
коэфф. сопр. на 3-ом (дросс.) уч-ке(отбой)
 5380.
коэфф. сопр. на 4-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 1120.
граница 1 и 2 участков (<0)
 -0.105
граница 3 и 4 участков (>0)
 0.105
величина свободного хода штока на сжатии
 0.005
величина свободного хода штока на отбое
 0.005
коэффициент ослабления демпфировани
 0.001
Параметр 10
 1
Свободный ход (несимметричный)
 65 10
коэфф. сопр. на 1-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 450.
коэфф. сопр. на 2-ом (дросс.) уч-ке(сжатие)
 1457.
коэфф. сопр. на 3-ом (дросс.) уч-ке(отбой)
 5380.
коэфф. сопр. на 4-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 1120.
граница 1 и 2 участков (<0)
 -0.105
граница 3 и 4 участков (>0)
 0.105
величина свободного хода штока на сжатии
 0.005
величина свободного хода штока на отбое
 0.005
коэффициент ослабления демпфировани
 0.001
Параметр 10
 1
Регрессивный дроссельный участок (стпень 0,5)
 66 10
коэфф. сопр. на 1-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 450.
коэфф. сопр. на 2-ом (дросс.) уч-ке(сжатие)
 1457.
коэфф. сопр. на 3-ом (дросс.) уч-ке(отбой)
 5380.
коэфф. сопр. на 4-ом (клапанном) уч-ке(сжатие)
 1120.
граница 1 и 2 участков (<0)
 -0.105
граница 3 и 4 участков (>0)
 0.105
величина свободного хода штока
 0.005
коэффициент ослабления демпфировани
 0.001
статическое положение штока
 1.
Параметр 10
 1
Кинематическая связь типа 6(Кинематический закон Гука)
 15 6
Модуль упругости
 0.0
Коэффициент Пуассона
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Адиабатический пневмоэлемент с изменением длины
 26 7
Начальный объем (объем зарядки)
 0.001
Начальное давление (давление зарядки)
 5000000
Площадь поршн
 0.006
Показатель адиабаты
 1.3
Время начала изменения длины
 1
Время изменения длины
 1
Величина изменения длины
0.02
Адиабатический пневмоэлемент с дополнительным объемом
 27 7
Начальный объем (объем зарядки)
 0.001
Начальное давление (давление зарядки)
 5000000
Площадь поршн
 0.006
Показатель адиабаты
 1.3
Начальный объем дополнительный (объем зарядки)
 0.01
Давление зарядки дополнительного объема
 50000000
Сопротивление амортизатора дополнительного объема
 100