$************************************************
$  Интегрирующее звено
$************************************************
$      формальные параметры шага МОДЕЛЬ
$ p1  -  ф.з. с которого подается сигнал
$ p2  -  ф.з. на которое подается сигнал
$
BL14 NPDS  NTIP   LX  LY  LZ  UX  UY  UZ
@   'Тело интегратор'
        npt1   165+npt1   0   0   1   0   0   0
@ 'ф.з. на которое подается входной сигнал'
        npu1   111 0   0   0   0   0   0
@ 'ф.з. на которое подается выходной сигнал'
        npu2   111 0   0   0   0   0   0
BL17  NSE  NT1  NUZ1  NT2  NUZ2  NMX
@   'ф.з. - вход интегратора'
    nse1  p1    1    npu1  1    1
@   'ф.з. - вход интегратора'
    nse2  npu1  1    npt1  1    3
@   'выход интегратора - ф.з.'
    nse3  npt1  1    npu2  1    -3
@   'ф.з. - внешнее ф.з.'
    nse4  npu2  1    p2    1    1
@ 'выход интегрирующего звена 1'
#wkt.mac 1  1  1  npt1  3  2
@ 'выход интегрирующего звена 2'
#wkt.mac 3  1  nse4  1  1  1
$************************************************
$      формальные параметры шага РАСЧЕТ
$      нет параметров
BL31 NPDS    MAS     JNX     JNY     JNZ
@   'Тело интегратор'
        npt1   1.    1.    1.   1.