$************************************************
$   модель одномерного динамического одномерного по оси z с 2 массами
$************************************************
$      формальные параметры шага МОДЕЛЬ
$ p1  - номер 1 тела крепления
$ p2  - номер узла 1 тела крепления
$ p3  - номер 2 тела крепления
$ p4  - номер узла 2 тела крепления
$
BL14 NPDS  NTIP   LX  LY  LZ  UX  UY  UZ
@  'вспомогательная масса '
        npt1   npt1+100  0   0   1   0   0   0
@  'масса - разделитель пружин'
        npt2   npt2+100  0   0   1   0   0   0
BL16 NMX NAPR  TUF  KPAR  TDF  KPAR
@  'пружина основная верхняя'
      nmx1   3    1    1    50    1
@  'пружина вспомогательной массы'
      nmx2   3    1    1    50    1
@  'пружина основная нижняя'
      nmx3   3    1    1    50    1
BL17  NSE  NT1  NUZ1  NT2  NUZ2  NMX
@  'пружина основная нижняя '
      nse1 p1  p2   npt2  1   nmx3
@  'пружина вспомогательной массы '
      nse2 npt1 1   npt2  1   nmx2
@  'пружина основная верхняя'
      nse3 npt2 1   p3   p4   nmx1
$************************************************
$      формальные параметры шага РАСЧЕТ
$ p1  - величина вспомогательной массы
$ p2  - жесткость основной пружины верхней
$ p3  - демпфирование основной пружины верхней
$ p4  - жесткость основной пружины нижней
$ p5  - демпфирование основной пружины  нижней
$ p6  - жесткость вспомогательной пружины
$ p7  - демпфирование вспомогательной пружины
$
BL31 NPDS    MAS     JNX     JNY     JNZ
  m1=p1
  c1=p2
  d1=p3
  c2=p4
  d2=p5
  c3=p6
  d3=p7
$  'вспомогательная масса '
        npt1   m1    1.   1.   1.
$  'масса - разделитель пружин'
        npt2   0.05  1.   1.   1.
BL33    NXAR    PRSOST    PRSL      KSTROK
@  'пружина основная верхняя'
        nmx1     3        1          1
          c1     0.   0.   0.
        nmx1     3        2          1
          d1     0.   0.   0.
@  'пружина вспомогательной массы'
        nmx2     3        1          1
          c3   0.   0.   0.
        nmx2     3        2          1
          d3   0.   0.   0.
@  'пружина основная нижняя'
        nmx3     3        1          1
          c2     0.   0.   0.
        nmx3     3        2          1
          d2     0.   0.   0.