$************************************************
$  модель опоры с последовательной пружиной и демпфером
$************************************************
$      формальные параметры шага МОДЕЛЬ
$ p1  - номер 1 тела крепления
$ p2  - номер узла 1 тела крепления
$ p3  - номер 2 тела крепления
$ p4  - номер узла 2 тела крепления
$
BL14 NPDS  NTIP   LX  LY  LZ  UX  UY  UZ
@  'вспомогательная масса '
        npt1   npt1+100  0   0   1   0   0   0
BL16 NMX NAPR  TUF  KPAR  TDF  KPAR
@  'пружина основная'
      nmx1   3    1    1    50    1
@  'пружина вспомогательной массы'
      nmx2   3    1    1    50    1
@  'пружина вспомогательной массы'
      nmx3   3    1    1    50    1
BL17  NSE  NT1  NUZ1  NT2  NUZ2  NMX
@  'пружина основная'
      nse1 p1  p2   p3   p4   nmx1
@  'пружина вспомогательной массы 1'
      nse2 p1  p2   npt1  1   nmx2
@  'пружина вспомогательной массы 2'
      nse3 npt1 1   p3   p4   nmx3
$************************************************
$      формальные параметры шага РАСЧЕТ
$ p1  - величина вспомогательной массы
$ p2  - жесткость основной пружины
$ p3  - демпфирование основной пружины
$ p4  - жесткость вспомогательной пружины
$ p5  - демпфирование вспомогательной пружины
$
BL31 NPDS    MAS     JNX     JNY     JNZ
if p1 == 0 then
  m1=1.
  c1=100.
  d1=5.
  c2=100.
  d2=5.
else
  m1=p1
  c1=p2
  d1=p3
  c2=p4
  d2=p5
endif
$  'вспомогательная масса '
        npt1   m1    1.   1.   1.
BL33    NXAR    PRSOST    PRSL      KSTROK
$  'пружина основная'
        nmx1     3        1          1
          c1     0.   0.   0.
        nmx1     3        2          1
          d1     0.   0.   0.
@  'пружина вспомогательной массы'
        nmx2     3        1          1
          c2   0.   0.   0.
        nmx2     3        2          1
          0.   0.   0.   0.
@  'пружина вспомогательной массы'
        nmx3     3        1          1
          0.   0.   0.   0.
        nmx3     3        2          1
          d2   0.   0.   0.