Линейное демпфирование
 50 1
Коэффициент сопротивления
 0.0
Линейное демпфирование с сухим трением
 51 2
Коэффициент сопротивления
 0.0
Величина силы сухого трения
 0.0
Сухое трение с начальным вязким участком
 53 3
Величина силы сухого трения
 0.0
Величина скорости, до которой сопротивление вязкое (>0)
 0.05
Свободный параметр
 0.0
Кусочно-линейная функция из двух участков
 54 2
Коэффициент сопротивления при отрицательном аргументе
 1
Коэффициент сопротивления при положительном аргументе
 2
Кусочно-линейная функция из четырех участков (автомобильный амортизатор)
 55 8
Коэффициент сопротивления на первом участке (передняя подвеска ВАЗ 2109)
 285
Коэффициент сопротивления на втором участке
 914
Коэффициент сопротивления на третьем участке
 4570
Коэффициент сопротивления на четвертом участке
 685
Абсцисса границы первого и второго участков (<0)
 -0.1
Абсцисса границы третьего и четвертого участков (>0)
 0.1
Минимальная длина демпфера
 0.2
Максимальная длина демпфера
 0.35
Сухое трение с начальным вязким и ниспадающим основным участком
 56 5
Величина силы сухого трения
 1.
Коэффициент жесткости ниспадающего участка
 0.1
Величина скорости, до которой сопротивление вязкое
 0.1
Свободный параметр
 0.0
Свободный параметр
 0.0
Вязкое демпфирование, включающееся при ударе в односторонний ограничитель
 58 2
Коэффициент сопротивления
 1.
Величина хода, при которой включается демпфирование
 0.1
Линейный матричный демпфирующий элемент с матрицей 3x3
 61 11
C11
 1
C21
 0
C31
 0
C12
 0
C22
 1
C32
 0
C13
 0
C23
 0
C33
 1
Угол поворота элемента вокруг оси X в градусах
 0
Угол поворота элемента вокруг оси Y в градусах
 0
Сухое трение с участками покоя и скольжения
 57 3
Величина силы трения покоя
 2.0
Величина силы трения скольжения
 2.0
скорость границы участков (>0)
 0.05