$ макро записывает контрольную точку
$  p1 - класс вывода
$  p2 - код вывода
$  p3 - номер узла или соединительного элемента
$  p4 - номер тела
$  p5 - признак направления (1-6)
$  p6 - признак величины (1-3)
$
w_ktcom
w_kt