 Исходный файл : treug.wdt                       
 ╥Ёхєуюы№э√х эхЁютэюёЄш  
                         
                         
 Число точек микропрофиля  10099
 Шаг дискретизации микропрофиля     .1 м
 Коэффициент перевода в метры 1000.0
 Коэффициент сопротивления качению  .250
 Индекс микропрофиля  3
 Шаг интегрирования  .00250
 Снятие тренда    будет проводиться
 Скорость движения  13.889 м/сек
 Число точек для усреднения   1390
 Один отрезок для расчета
 средних квадратов содержит   200 точек
 Нижняя  граница частот    .20 Гц
 Верхняя граница частот 100.00 Гц
 Левый  микропрофиль
 Средний квадрат после
 снятия тренда     :  .985965E-02 м
 Средний квадрат после
 сглаживания шиной :  .576297E-02 м
 Левая  колея будет в файле : trel.way                        
 Длина микропрофиля 1009.80 м
 Правый микропрофиль
 Средний квадрат после
 снятия тренда     :  .985965E-02 м
 Средний квадрат после
 сглаживания шиной :  .576297E-02 м
 Правая колея будет в файле : trep.way                        
 Длина микропрофиля 1009.80 м
