800 0
tire.mac
tire - вычисление горизонтальных сил в точке контакта колеса с дорогой
801 0
tire1.mac
tire1 вычисление горизонтальных сил в точке контакта колеса с дорогой (1)
802 0
dfrnc4.mac
dfrnc4 - вычисление сил тяги/торможения в точках контакта колес с учетом дифференциала 4*4
803 0
kkoleso.mac
kkoleso - вычисление координат точки на колесе, совпадающей с центром пятна контакта шины
804 0
drive1.mac
drive1 - поворот рулевого колеса
805 0
dwheel.mac
dwheel - задатчик угла поворота рулевого колеса
806 0
springp.mac
springp - линейная пружина сжатия, при растяжении силы нет
807 0
torsres.mac
torsres - момент от разности углов поворота двух тел, функция момента гистерезисная - рессора НАМИ
808 0
amortbuf.mac
amortbuf - автомобильный амортизатор с ограничением хода отбоя и сжати
809 0
tugol1.mac
tugol1 - задание относительного поворота двух тел
810 0
passagir.mac
passagir - модель вертикальных колебаний системы человек - сидение
811 0
txyz.mac
txyz - задание перемещения точки по прямой в пространстве
812 0
woditel.mac
woditel - модель вертикальных колебаний системы человек - сидение 1
813 0
passag1.mac
passag1 - модель вертикальных колебаний системы человек - сидение 2
814 0
integrat.mac
integrat - интегратор
815 0
dvspress.mac
dvspress - вычисление индикаторных сил, действующих на поршень
816 0
txyzl.mac
txyzl - задание перемещения точки по прямой относительно другого тела
817 0
tcirclel.mac
tcirclel - задание перемещения точки по окружности отн. другого тела
818 0
muscle8.mac
muscle8 - модель мышцы для расчета управляемого движения в пространстве (моментный привод)
819 0
fzspat.mac
fzspat - модель опоры на горизонтальную поверхность с горизонтальной силой трени
820 0
gvolume3.mac
gvolume3 - модель гидравлического объема с тремя входными/выходными потоками
821 0
gpiston.mac
gpiston - модель полости гидроцилиндра (расход - сила)
822 0
gdrossel.mac
gdrossel - гидравлический дроссель
823 0
idiagram.mac
idiagram - индикаторная диаграмма процесса расширения газа, стартующего с заданного момента времени
824 0
pilotg.mac
pilotg - маневрирование транспортного средства с гусеничным движетелем
825 0
apodvgus.mac
apodvgus - вычисление управления амортизаторами
826 0
gear.mac
gear - передача с неподвижной точкой на корпусе ( зубчатые колеса, червячная передача и т.д.)
827 0
pilot.mac
pilot - пилот вождения по кругу и переставке
828 0
aerodim.mac
aerodin - вычисление аэродинамических сил, действующих на кузов автомобил
829 0
tspatp2.mac
tspatp2 - задание пространственного движения точки
830 0
tfoot.mac
tfoot - задание движения точки шагающего движител
831 0
muscle9.mac
muscle9 - модель мышцы дл расчета управлемого движени в пространстве (поступательный привод)
832 0
tfootxyz.mac
tfootxyz - задание движения точки шагающего движителя по выбранным направлениям
833 0
actamort.mac
actamort - адаптивное управление демпфированием четырехопорной подвески
834 0
frictn.mac
frictn - сила трения от нормального давления
835 0
actgpr.mac
actgpr - активная ГПР с двумя объемами
836 0
actgprm.mac
actgprm - активная ГПР с двумя объемами модернезированная
837 0
drctmov.mac
drctmov - управление прямолинейным движением точки тела
838 0
rotmov.mac
rotmov - управление круговым движением точки тела
839 0
tireroll.mac
tireroll вычисление горизонтальных сил в точке контакта вращающегося колеса с дорогой