$************************************************
$  модель опоры с последовательной пружиной и демпфером
$************************************************
$      формальные параметры шага МОДЕЛЬ
$ p1  - номер 1 тела крепления
$ p2  - номер узла 1 тела крепления
$ p3  - номер 2 тела крепления
$ p4  - номер узла 2 тела крепления
$
BL14 NPDS  NTIP   LX  LY  LZ  UX  UY  UZ
$@  'вспомогательная масса '
$        npt1   npt1+100  0   0   1   0   0   0
BL16 NMX NAPR  TUF  KPAR  TDF  KPAR
@  'характеристикм резины'
      nmx1   3    30   20   50    1
BL17  NSE  NT1  NUZ1  NT2  NUZ2  NMX
@  'резиновый виброизолятор'
      nse1 p1  p2   p3   p4   nmx1
$************************************************
$      формальные параметры шага РАСЧЕТ
$ p1  - статическая жесткость виброизолятора
$ p2  - сила трения
$ p3  - показатель экспоненты
$ p4  - коэффициент вязкого демпфирования
$
BL31 NPDS    MAS     JNX     JNY     JNZ
$  'вспомогательная масса '
$        npt1   m1    1.   1.   1.
BL33    NXAR    PRSOST    PRSL      KSTROK
@  'характеристикм резины'
        nmx1     3        1          5
         p1     p1   p1   p1
         p1     p1   0.   0.0
         0.     0.   p2*2 0.
       -100.    0. 100.   p3
         p3     0.5  0.5  0.0001
        nmx1     3        2          1
          p4     0.   0.   0.
$         30000.    30000.  40000.   30000.
$         30000.    40000.  0.0     0.0
$        0.0       0.0     600.     0.0
$        -2.       0.0    0.1    10000000.
$       1000000.   0.6    0.4       0.00001